Название:  Наконечник кабельный луженый[image: ]
Назначение:   предназначены для оконценвания опрессовкой проводов и кабелей с медными  жилами 
Материал:   электротехническая медь марки М2 
Покрытие:  специальное олово-висмутовое (электролитическое лужение), обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
Использование:  опрессовка производится ручным или гидравлическим инструментом 
Рабочее напряжение: до 35 КВ  
	Наименование
	Сечение (мм²)
	Винт
	Размеры (мм)

	
	 
	
	D
	B
	L
	d
	d₁

	ТМЛ 10–6–5         (арт. 52200)
	10
	М 6
	6.4
	14.0
	40.0
	8.0
	5.0

	ТМЛ 16–8–6         (арт. 52201)
	16
	М 8
	8.4
	16.0
	40.0
	9.0
	6.0

	ТМЛ 25–8–7         (арт. 52202)
	25
	М 8
	8.4
	16.0
	45.0
	10.0
	7.0

	ТМЛ 35–10–9       (арт. 52203)
	35
	М 10
	10.5
	20.0
	60.0
	12.0
	9.0

	ТМЛ 50–10–11     (арт. 52204)
	70
	М 10
	10.5
	22.0
	63.0
	14.0
	11.0
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